Errata de la 2ème édition de ”Commande des procédés” N’hésitez pas à contacter l’auteur pour tout commentaire ou renseignement:

jean-pierre.corriou@ensic.inpl-nancy.fr

Page 38:

δ(t) = 0 ∀t ≠ 0 δ(0) = +∞ ∫_{+∞} −∞ δ(t)dt = 1

∫_{+∞} −∞ f(t)δ(t − t_0)dt = f(t_0)

Equation (8.48)

λ_{ij} = ( ∂Y_i ∂U_j ) U_k =0,k≠j ( ∂Y_i ∂U_j ) Y_l =0,l≠i

Equation (9.232)

ẋ(t) ≈ x(t + T_e) − x(t) T_e

Equation (13.78) S(q) = q − 1 R(q) = K [ q − 1 + T^eτ_I ] T (q) = R(q)

Equation (14.158) d(t_c + √ 2|A| − t^2_c ) dt_c

= 0 =⇒ t_c = √ |A|

Equation (15.30)

ŷ(t + 1) = 1, 97y(t) − 0, 97y(t − 1) + 1, 2Δu(t) + 0, 58Δu(t − 1) ŷ(t + 2) = 2, 9109y(t) − 1, 9109y(t − 1) +1, 2Δu(t + 1) + 2, 944Δu(t) + 1, 1426Δu(t − 1) ŷ(t + 3) = 3, 8236y(t) − 2, 8236y(t − 1) +1, 2Δu(t + 2) + 2, 944Δu(t + 1) + 4, 6357Δu(t) + 1, 6883Δu(t − 1)

Equation (15.32)

ŷ(t + 1|t) = 0, 58Δu(t − 1) + 1, 97y(t) − 0, 97y(t − 1) ŷ(t + 2|t) = 1, 1426Δu(t − 1) + 2, 9109y(t) − 1, 9109y(t − 1) ŷ(t + 3|t) = 1, 6883Δu(t − 1) + 3, 8236y(t) − 2, 8236y(t − 1)

Equation (15.35)

Δu(t) = 0, 5181[r(t + 1) − ŷ(t + 1|t)] + 0, 1823[r(t + 2) − ŷ(t + 2|t)] −0, 0435[r(t + 3) − ŷ(t + 3|t)] = −0, 4354Δu(t − 1) − 1, 385y(t) + 0, 7281y(t − 1) +0, 5181r(t + 1) + 0, 1823r(t + 2) − 0, 0435r(t + 3)

Equation (17.147) u = v − L^r_f h(x) − β_1L^{r−1}_f h(x) − . . . − β_{r−1}L_f h(x) − β_rh(x) L_gL^{r−1}_f h(x)

Equation (17.150)

v(t) = K_c [ yref(t) − y(t) + 1 τ_i

∫_t 0 (yref(τ) − y(τ)) dτ ]

Page 642: lire ”échangeur de chaleur froid (température T_f )”.